IF interno

THEN

* la stanza non può essere un balcone o terrazzo
* potrebbe essere richiesto oltre al pavimento anche il rivestimento
* si usano piastrelle da interno
* si usano colle e fuganti da interno (non antigelive)
* niente pendenza

IF esterno

* la stanza sarà un balcone o terrazzo
* potrebbe essere richiesto oltre al pavimento anche il rivestimento
* piastrelle da esterno
* colle e fuganti appositi (antigelivi)
* si devono mettere le piastrelle in modo che l’acqua scivoli (pendenza)

IF decorazioni

* decidere prima come posizionarle (posa di prova) e poi procedere alla posa con colla, il resto del pavimento va raccordato ad esso.

IF giunti obliqui (diagonale)

* 15% in più di piastrelle
* Imperfezioni camuffate

IF giunti dritti, spina di pesce dritta o obliqua

* 5-10% di piastrelle in più

IF giunti sfalsati

* 10% di piastrelle in più

IF utente esperto

* Fornire più indicazioni, anche su cose ovvie.

IF pavimento presente

IF non si vuole toglierlo

* Usare colla adatta (in genere le colle sono multipurpose)
* Avvertire l’utente che si alzerà di qualche centimetro, quindi le porte dovranno essere alzate e ci sarà una differenza di livello con le altre stanze, se esse sono comunicanti.

ELSE

* Procedere a togliere il vecchio pavimento, battiscopa e, eventualmente rivestimento.
* Continuare normalmente

IF pavimento non presente

* Procedere normalmente

IF piastrella quadrata

* Posa giunti dritti, sfalsati (poco usata), obliqua
* No spina pesce

IF piastrella rettangolare

* Posa giunti sfalsati, dritti, spina pesce obliqua e dritta
* No obliqua

IF altre piastrelle (con tozzetti o altro)

* Vedere il loro posizionamento
* Far vedere partenza generale e posa generale

**Dimensioni stanza**

Servono per il calcolo dei m2 di piastrelle da prendere:

* Bisogna considerare la forma della superficie da piastrellare senza considerare eventuali ostacoli, tipo caminetti, pilastri o altro, mentre bisogna tenere in considerazione eventuali rientrante dei muri, tipo per piccole credenze, ripostigli o armadi.
* Di questa forma bisogna calcolare l’area e aggiungere una percentuale diversa a seconda del tipo di posa (a giunti dritti, sfalsati, etc).

IF rivestimento

* Non si può incollare su quello già presente, ma lo si deve rimuovere prima.
* Fare prima il pavimento

Dopo aver fatto tutto il preambolo

IF partenza (come partire con la posa)

* Conviene effettuare prima una posa di prova
* Controllare gli angoli e trovare uno a squadro

IF giunti dritti

* Se la stanza è collegata ad un’altra con un pavimento diverso, conviene partire con il mattone intero proprio da quel confine.
* In generale si parte dalla porta: si delinea l’asse principale, si aggiungono poi un mattone a destra e uno a sinistra

IF giunti sfalsati

IF giunti obliqui

IF giunti spina di pesce dritti

IF giunti spina di pesce obliqui